**Trennfibel**

**Baurestmassen:**

Rigips, Heraklit, Ytong, Eurospan-Ziegel, Schrägbodenmaterial (Kalk, Schlacke),

Fensterglas, Flachglas, Glasbausteine, Verputzabfälle, harte Zementabfälle, Zement, Bitumen (Dachpappe), Flämmpappe, Quarzsand, Fermacell, Lehmplatten, Asbestfreie Eternitabfälle (nur mit Dachdecker Bestätigung!!), Betonschleifstaub

**Holzabfälle:**

Spanplatten, Pressplatten mit Furnier, bemaltes Holz, Holz unbehandelt,

**ACHTUNG:** Keine mit Tapeten sowie Teppichen oder Fliesen beklebten Holzabfälle, keine gepolsterten Möbelteile , keine verputzten Holzplatten, keine mit Rigips behafteten Holzteile (=Bauabfälle), keine Druckimprägnierten Holzteile und keine Bahnschwellen!!!!

Fensterholz nur Separat angeliefert bzw. abgeladen!!!!

**ACHTUNG:**

**Hart- und Weichfaserplatten** dürfen nicht mit den Holzabfällen entsorgt werden, diese bitte separat anliefern = Fensterholz!!

**Bauschutt:**

Beton und Tonziegel, rote Ziegel, Fliesen, Keramik (WC und Waschbecken), Estrich-Material, Schamottsteine, Granitplatten, Kies, Steine u. dgl.

Kein Bauschutt mit hohem Feinanteil, kein Verputz und Betonschleifstaub (=Baurestmassen)

**Restmüll/Bauabfälle:**

Teppiche, Isoliermaterialien, mit Teppich oder Fliesen beklebtes Holz, mit Rigips behafteten Holzteile, Weichfaserplatten, gepolsterte Möbelteile, Matratzen, alte Wäsche, verunreinigtes Folienmaterial, Silofolien, Flies, Jutesäcke, Linoleum, Sägemehl, Styroform, Styropor vom Bau (egal weiß, rot, blau oder schwarz), Asche, Sägemehl, Haushaltsähnliche Abfälle,

**Mineralwolle/Steinwolle nur** in Big Bag Säcken abgepackt (sind im AWIZ erhältlich)

**Eternit** mit Asbest **nur** in Big Bag Säcken abgepackt (sind im AWIZ erhältlich)

**Autowracks**

Mit Typenschein anliefern

**Styropor** – Verpackungs- Formteile mit Gestrasack für Betriebe oder gelben Sack für Private abzugeben. (Leichtverpackung)

BITTE kein Styropor vom Bau – das ist Restmüll